支持信号输入方式：

PPM 输入 D2

PWM 输入 D4 D7 D8 D12 A4 A5

切换方式，拨码开关 接A0 电阻值判断。

输出方式：PWM

输出引脚：D3 D5 D6 D9 D10 D11

超声波选用：串口三头超声波含有方位角

数量：4

连接端口 ：RX0 RX1